%\pdfbookmark[1]{Rezultatų apžvalga}{sec:overview_LT}
%\section*{Rezultatų apžvalga}


\pdfbookmark[1]{Konformacinės netvarkos tyrimas}{sec:LT_konf}
\section*{Konformacinės netvarkos tyrimas}

Vienoje plačiausiai naudojamų TADF spinduolių sandaroje donoro ir akceptoriaus fragmentai yra steriškai fiksuojami beveik statmenoje konfigūracijoje, taip sumažinant singleto--tripleto energijos (\dEst{}) tarpą ir užtikrinant efektyvią atgalinę interkombinacinę konversiją (rISC) \cite{Saigo2019, Chen2018c}. 



\pdfbookmark[1]{TADF spinduoliai su hyperkonjuguota jungtimi}{sec:LT_hyper}
\section*{D--\textsigma--A konfiguracijos spinduoliai}



Realizuoti mažą \dEst{} tarpą galima ir atskiriant donoro bei akceptoriaus fragmentus atskirose molekulėse, taip apribojant HOMO ir LUMO orbitalių sanklotą \cite{Sarma2018}. Tačiau šiuo atveju TADF emisinės savybė stipriai priklauso nuo sunkiai kontroliuojamo atstumo tarp donoro ir akceptoriaus \cite{Park2013,Liu2016,Chen2016}.  




\pdfbookmark[1]{TADF spinduolių optimizacija}{sec:LT_oled}
\section*{TADF spinduolių optimizacija}

Paskutinėje disertacijos dalyje buvo optimizuojamos įvairios D--A spinduolių struktūros, siekiant sukurti našius TADF šviestukus. Sparčiai tobulėjanti OLED technologija jau demonstruoja šviestukus su išoriniu kvantiniu našumu (EQE) siekiančiu beveik \SI{40}{\%}, be specialių ištrūkos gerinimo technologijų \cite{Lin2016,Cui2020,Wu2018}.
Tačiau dideli efektyvumai dažniausiai pasiekiami žalios -- geltonos spalvos spinduoliams.
Tuo tarpu sodrios mėlynos (CIE y koordinatė $< 0.1$) emisijos šviestukai, geidžiami spalvotų ekranų rinkoje, retai viršija \SI{20}{\%} efektyvumo vertes. Nelengva išpildyti mažos konjugacijos, aukštos tripleto energijos ir tinkamos D--A struktūros reikalavimus reikalingus mėlynam spinduoliui.


Visų molekulių emisijoje buvo stebima pradinė fluorescencija bei uždelstoji TADF emisija. Atlikus laike--koreliuotos spektroskopijos analizę tolueno tirpaluose buvo pastebėta keltas įdomių savybių:
\begin{itemize}
    \item Metilo pakaitai \textit{meta} padėtyje (dariniai \PXZPYR\ ir \PXZu) apribojo donoro fragmento sukimosi galimybes, todėl sumažėjo HOMO--LUMO sanklota kartu paspartinusi TADF emisijos trukmę.
    
    \item Atgalinės interkombinacinės konversijos sparta (rISC) buvo mažesnė dariniams su tokiu pačiu donoro minkštumu, tačiau turintiems \textit{orto} metilo grupę, kuri lėmė didesnį energijos tarpą tarp lygmenų  \SCT--\TLE , t.y. \krISC\ nukrito nuo \SIlist[list-pair-separator={ iki }]{1.8e6;0.7e6}{\per\second} molekulėms \PXZPYR\ ir \PXZd\ su lanksčiu donoro fragmentu, o rISC sparta sumažėjo nuo \SIlist[list-pair-separator={ iki }]{6.5e6;2.5e6}{\per\second} junginiams \PXZu\ ir \PXZm\ su kietesne donorine grupe.
    .......
\end{itemize}

Aukštos TADF kvantinės išeigos bei didelė sparta leido sukurti labai našius OLED prietaisus su valdoma elektroliuminescencijos spalva nuo žalios (smailės pozicija ties \SI{536}{\nano\meter}) ........

